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	一、物质/化合物与供应商标识

		物质名称：
	过氧化氢

	其他名称：
	双氧水

	使用建议和使用限制:
	漂白及去除纺织品、木质纸浆、毛发、皮革…等之味道；有机及无
机过氧化物之主要来源；纸业及纸浆工业；塑化剂；火箭燃料；泡沫橡胶；甘试药；环氧化；烃基化；氧化及还原；淀粉及纤维素之衍生物的黏度控制；金属之精炼与清洗；食品之漂白与氧化剂；酒之蒸馏中和剂；种子消毒剂；水及污水处理时氯气之代替品。

	制造商或供应商名称、
地址及电话：
	南通市通州区晨曦经贸有限公司, 通州区二甲镇余北大桥东2公里TEL:0513-86546952，15722436880

	紧急联络电话/传真电话：
	




	二、危险标识
	物质/化合物分类：
	氧化性液体第1级、急毒性物质第4级(吞食)、腐蚀 / 刺激皮肤物质第1级、严重损伤 / 刺激眼睛物质第1级、特定目标器官系统毒性物质－重复暴露第2级第

	标签要素：
	

	图形符号：
	[image: ][image: ][image: ]

	信号词：
	危险

	危险说明：
	1.强氧化剂、可能引起燃烧或爆炸。
2.吸入有害。
3.造成严重皮肤灼伤和眼睛损伤。
4.长期或重复暴露可能会对器官造成伤害。

	危险防范措拖：
	1.若与眼睛接触,立即以大量清水洗涤后洽询医疗。
2.紧盖容器,置于通风良好的地方。

	其他危险：
	刺痛、皮肤暂时性变白，接触可燃物有可能引起火灾，于密闭容器（无排气设计）中可能发生急速膨胀及爆炸。




	

	三、成分辨识资料

	混合物：
	中英文名称：
	过氧化氢(Hydrogen Peroxide)

	同物异名：
	

	过氧化氢(Hydrogen Peroxide)
	27.5% ~ 50%

	水(Water)
	70% ~ 41%

	化学文摘社登记号码(CAS No.)：
	7722-84-1







	四、急救措施

		不同接触途径之急救措施：
	吸入：
	1.立即将患者移至新鲜空气处。
2.若呼吸停止，施予人工呼吸。
3.保持患者温暖及休息。
4.立即就医。

	
	皮肤接触：
	1.立即用水清洗皮肤。
2.若渗透衣服，立即脱掉衣服，并用水清洗皮肤。
3.立即就医。

	
	眼睛接触：
	1.立即撑开上下眼皮以大量水清洗。
2.立即就医。

	
	食入：
	1.若患者意识清醒，立即喝下大量的水。
2.用手指插入喉咙催吐。
3.若患者意识不清，勿催吐。
4.立即就医。

	最重要的急性和延迟症状/效应：
	腐蚀性伤害，刺痛、皮肤暂时性变白，严重时可造成失明、组织坏死、肺水肿。

	对急救人员之防护：
	应穿着适当防护配备(如耐化学品手套)在安全区实施急救。

	所需特殊治疗：
	请用清水冲洗患者患部，勿使用其他药剂以免患部发生更剧烈反应。




	五、消防措施

		适当的灭火介质：
	水、水雾（若用化学性灭火剂可能会加速过氧化氢分解）。

	化学品产生的具体危险：
	1.过氧化氢不会燃烧。但与易燃物（如纸、木材、瓦斯、油类...,etc。）接触有可能引起火灾，且高温会急速分解成氧气，可能会加速可燃物燃烧。
2.若曝露火场或过热，可能迅速分解而使密闭容器分裂或炸开。

	防范措施：
	撤退并自安全距离或受保护的地点灭火.

	消防人员的特殊保护设备：
	着耐化学品之防护衣及手套，并配戴正压式自携式全面型呼吸
防护具。




	六、事故排除措施

		人身防范.保护设备和应急程序：
	1.穿着耐化学品之防护衣及手套，并配戴正压式自携式全面型呼吸防护具。
2.禁止未穿着防护装备及衣物之人员进入泄漏区。
3.在未清除干净前，限制人员进入泄漏区。

	环境防范措施：
	1.将周遭易燃物移除或隔离。
2.禁止火源。
3.保持泄漏区通风良好。

	抑制和清洁的方法和材料：
	1.使用大量水稀释（勿使用化学灭火剂）。
2.在安全许可条件下，设法阻止或减少泄漏。




	
七、搬运和存储

		安全的防范措施：
	1.储存之容器及可能用到的一切设备应小心选择，以减少其反应之危险性。
2.储存处附近应备有水源。
3.为保持取出容器内双氧水纯度，取出后之溶液不要再回收至原容器内。
4.容器应加盖并保持排气，避免撞击等物理性伤害。
5.容器排空前，应以水冲洗干净。
6.排空容器不要使用压力挤出排空。

	安全的存储条件：
	1.储存于阴凉、干净防火的地方。
2.远离可燃物、重金属、催化金属化合物、热源和火源，避免阳光直射。
3.储存在贴有标示之适当容器里，并避免容器受损。




	八、接触控制/人身保护

		工程控制：
	保持储存处通风良好，并使双氧水之蒸气浓度低于TWA之下。

	控制参数：
	接触限值：
	MAC(mg/m3): -
	PC-TWA（mg/m3）: 1.5

	PC-STEL（mg/m3）:-
	TLV-C(mg/m3): -

	TLV-TWA(mg/m3): -
	TLV-STEL(mg/m3): -




	个人保护措施：
	呼吸防护：
	1.供氧式呼吸防护具。2.自携式呼吸防护具。

	
	手部防护：
	聚-2-氯-1-3-丁二烯橡胶和乙烯之手套。

	
	眼睛防护：
	1.防溅安全护目镜。 2.全面罩。 3.切勿戴隐形眼镜。

	
	皮肤及身体防护：
	聚酯压克力纤维之防护衣、工作靴。

	卫生措施：
	1.严禁抽烟或饮食。
2.受污染之衣物，洗净后才能再穿戴或丢弃。
3.使用双氧水后，须彻底洗手。




	九、物理和化学特性
	外观：
	无色，刺激性，澄清液体
	气味：
	无味

	气味阈值：
	无资料
	熔点/凝固点℃：
	-33 (35%), -52(50%)

	pH值：
	< 4
	沸点/沸点范围℃：
	108 (35%), 114 (50%)℃

	闪点℃：
	无资料
	蒸发速率：
	无资料

	易燃性:
	无资料
	分解温度℃:
	无资料

	自燃温度℃：
	无资料
	爆炸极限：
	无资料

	蒸气压力：
	23 mmHg@30℃ ( 35%), 18.3 mmHg@30℃ (50%)
	蒸气密度：
	

	相对密度：
	1.13 ( 35% )
	可溶性：
	溶于水。

	辛醇／水分配系数(log Kow)：
	-1.57
	挥发速率：
	无资料




	

	十、稳定性和反应性

		化学稳定性：
	1.正常状况下安定，但会缓慢分解成氧气与水。
2.若受到污染或放置在高温处、火源处时，会急速分解呈现不安定。

	危险反应的可能性：
	可能引起火灾或爆炸

	避免的条件：
	1.直接日照及高温。
2.污染物（如重金属离子、灰尘、催化性金属及其盐类...,etc.）。
3.周遭有易燃物（如纸、木材、油类...,etc。）。
4.容器排气孔被阻塞。

	不相容材料：
	1. 污染物（如重金属离子、灰尘、催化性金属及其盐类...,etc.）。
2. 易燃物（如纸、木材、油类...,etc.）

	危险的分解产品：
	受到污染或放置在高温处、火源处时，会急速分解成氧气与水并产生温度与
压力。




	十一、毒理学信息
	可能的接触途径：
	皮肤、吸入、食入、眼睛

	症状：
	刺激感、皮肤刺痛及暂时性变白、红肿、起泡、胃痛、呕吐、眼疾

	急毒性：
	1.蒸气会造成眼睛、鼻子及喉咙之刺激感。
2.液体溅到眼睛会造成严重伤害及目盲之可能，此症状可能会在暴露后一周
或更久时间才会出现。
3.与皮肤接触会造成刺痛及暂时性变白，冲洗干净后2~3小时会恢复，若有
残留物会造成红肿及起泡。
4.食入会伤害喉咙、食道及胃，可能导致食道及胃出血。
5.食入过氧化氢会产生大量氧气而使食道及胃扩大造成伤害。
6. LC50（大鼠吸入@100%H2O2蒸气）＞0.17ppm；
LD50（大鼠食入@50%H2O2）＞225mg/kg

	延迟和即时效应及慢性效应：
	曾有一个动物实验致癌的报导，亦有引发突变的试验报告。

	致突变性：
	无资料

	致畸性：
	无资料

	致癌性：
	无资料

	其它：
	无资料




	

	十二、生态信息
	生态毒性：
	1. LC50(鱼类)：37.4 mg/l/96H
2. EC50(水生无脊椎动物)：无数据
3.生物浓缩系数(BCF)：---

	持久性和降解性：
	可快速分解，不会在人体残留

	生物积累潜力：
	无资料

	在土壤中的流动性：
	无资料

	其他不利效应：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。




	

	十三、处置考虑

		废弃物性质：
	危险废物

	废弃处置方法：
	1.需符合政府法规要求
2.用大量水稀释后，排入废水处理系统之下水道

	废弃注意事项：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。




	十四、运送资料
	联合国编号：
	2014（20﹪~60﹪过氧化氢）；2015（＞60﹪过氧化氢）

	联合国运输名称：
	过氧化氢

	运输危害分类：
	第5.1类氧化性物质，次要危害为第8类腐蚀性物质

	包装类别：
	第1类包装

	包装标志：
	强氧化剂

	包装方法：
	

	海洋污染物(是/否):
	否

	特殊运送方法及注意事项：
	







	

	十五、管理信息

		适用法规：
	下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过,2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订)；
中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过；2011年12月31日十一届全国人大常委会第24次会议修订)
中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过;中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过
危险化学品安全管理条例(2002年1月26日公布,2013年12月7日国务院修订通过)；　
安全生产许可证条例(2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布　根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)；　《GB13690-2009 化学品分类和危险性公示通则》；
工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)
工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2007)；　　
危险化学品名录。




	十六、其他信息

		
制作单位：
	南通市通州区晨曦经贸有限公司

	制作人：
	[bookmark: _GoBack]王宏飞

	制表日期：
	2014-09-22 

	修改日期：
	

	备注：
	依GB 2.1-2007工业场所有害因素职业接触限值  化学有害因素  更正 PC-TWA数值
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