烧   碱 MSDS
	1 、物质的理化常数

		　国标编号 :
	82001
	　ＣＡＳ :
	1310-73-2

	　中文名称 : 
	氢氧化钠
	
	　

	　英文名称 :
	Sodiun hydroxide ； Caustic soda
	
	　

	　别   名 :
	苛性钠；烧碱；火碱；固碱
	
	　

	　分子式 : 
	NaOH
	　分子量 :
	40.01

	　熔   点 : 
	318.4 ℃   沸点： 1390 ℃
	
	　

	　密   度 : 
	相对密度 ( 水 =1)2.12
	
	　

	　蒸汽压 : 
	739 ℃
	
	　

	　溶解性 :
	易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮
	
	　

	　稳定性 :
	稳定
	
	　

	　外观与性状 : 
	白色不透明固体，易潮解
	
	　

	　危险标记 :
	20( 碱性腐蚀品 )
	
	　

	　用   途 :
	用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等
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	2. 对环境的影响 : 
一、健康危害  

侵入途径：吸入、食入。  
健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。  

二、毒理学资料及环境行为  

危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。  
燃烧 ( 分解 ) 产物：可能产生有害的毒性烟雾。  

3. 现场应急监测方法 : 
4. 实验室监测方法 : 
酸碱滴定法《空气中有害物质的测定方法》 ( 第二版 ) ，杭士平主编  
混合指示剂比色法《空气中有害物质的测定方法》 ( 第二版 ) ，杭士平主编  
5. 环境标准 : 
中国   车间空气中有害物质的最高容许浓度  0.5mg/m3 
6. 应急处理处置方法 : 
一、泄漏应急处理  
隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。  
二、防护措施  
呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。  
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。  
防护服：穿工作服 ( 防腐材料制作 ) 。  
手防护：戴橡皮手套。  
其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。  
三、急救措施  
皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。  
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用 3% 硼酸溶液冲洗。就医。  
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。  
食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。  

灭火方法：雾状水、砂土。  



