纯碱 MSDS报告（化学品安全技术说明书）

第一部分 化学品及企业标识          化学品中文名：碳酸钠

化学品英文名：sodium carbonate

第二部分 成分/组成信息

纯品√ 混合物× 

	有害物成分
	浓度
	CAS No.

	碳酸钠
	 99%
	497-19-8


第三部分 危险性概述

危险性类别：侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品具有刺激性和腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触本品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松驰。接触本品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。

环境危害：燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

第四部分 急 救 措 施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消 防 措 施

危险特性：具有腐蚀性。未有特殊的燃烧爆炸特性。

有害燃烧产物：自然分解产物未知。

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理 化 特 性

	外观与性状：白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩。

	分子式：Na2CO3
	分子量：105.99

	pH值：无意义
	熔点（℃）：851

	相对密度（水＝1）：2.53
	沸点（℃）：无资料

	相对蒸气密度（空气＝1）：无资料
	辛醇/水分配系数：无资料

	闪点（℃）：无意义
	引燃温度（℃）：无意义

	爆炸上限[％（V/V）]：无意义
	爆炸下限[％（V/V）]：无意义

	燃烧热（kJ/mol）：无意义
	临界温度（℃）：无意义

	临界压力（MPa）：无意义

	溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等。

	主要用途：是重要的化工原料之一, 用于制化学品、清洗剂、洗涤剂、也用于照像术和制医药品。


第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强酸、铝、氟。

避免接触的条件: 

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性： LD50：4090 mg/kg(大鼠经口)

LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入)

第十二部分 生态学资料

第十三部分 废 弃 处 置

废弃物性质：

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。

第十四部分 运 输 信 息

包装标志：无资料

包装类别：Z01

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

第十五部分 法 规 信 息

法规信息：危险化学物品安全管理条例 (2002年1月26日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定
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