冰醋酸安全技术说明书
第一部分 化学品及企业标识
化学品中文名称：乙酸 

化学品英文名称：Acetic acid 

企业名称：南通市通州区晨曦经贸有限公司

地址：通州市果园社区　　邮政编码：226300

传真号码：0513-86546952　　

第二部分  成分/组成信息

纯品√　　　　　　　　混合物□

化学品名称：冰乙酸
有害物成分　乙酸　浓度　≥99　　　　　CAS号：　64-19-7　　　　　　　　　　　

第三部分  危险性概述

危险性类别：第8.1类 (81601)，酸性腐蚀品 （GB12268-1990）。 

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 

健康危害：对眼睛健康的影响－有强烈的刺激作用。液体或气体会使视力严重损伤或导致视力丧失。含量在10%以上的水溶液会引起严重的结膜刺激和角膜损伤,对皮肤健康的影响－会对皮肤造成严重的化学烧伤。误吞后对健康的影响－吞咽后可能会有如下后果:腐蚀口腔,喉咙和 消化道。吸入后对健康的影响－当口腔中含量达到15ppm时可能有下面一些危害:鼻子,喉咙和呼吸道受到刺激.含量升高会有如下危害:严重刺 激鼻子,喉咙和呼吸道。 

第四部分   急救措施

皮肤接触：直接用大量清水冲洗皮肤，最好淋浴。在冲洗过程中脱掉弄脏的衣服,如果起泡或出现红斑就需请求医生治疗。 

眼睛接触：睁着眼睛直接在清水中浸泡至少15分钟,紧急求医。 

吸入：脱离受污染环境,保持温暖并静养。呼吸困难时要输氧。如果呼吸停止或观察信号消失,要施以人工呼吸。不要口对口换气。如果心脏停止跳动,给予外部压缩起博心脏,寻求医生紧急医治。 

摄入：用清水冲洗嘴外部。喝一些冷水或牛奶来缓和影响部位,不要引起呕吐。紧急求教医生医治,处理中可能会休克。 

第五部分  消防措施

危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。若遇高热，容器内压增大，有开裂泄漏的危险。 

有害燃烧产物：一氧化碳（CO）。 

灭火方法：用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、沙土扑救，用喷雾水冷却包装容器和周围环境。 

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：个人防护－穿戴适当的防护服，佩带呼吸保护设备。消除所有火源（包括禁止使用非防爆电器）。疏散泄漏污染区域人员至安全区。切断泄漏源。注意可燃蒸气能够在低洼地区积聚，强制送风使污染地区通风良好，防止可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体

环境防范－防止该物质扩散至排水沟或水源。可用泥土筑临时围堰阻挡其溢出，不要让其进入下水道和河流。如发生溢出进入下水道和河流，污染土壤或植被，立即通知政府相关部门。 

大量泄漏：利用围堰收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。 

第七部分  操作处置与储存
操作注意事项：密闭操作，加强通风。避免吸入蒸汽，避免与眼睛、皮肤接触。紧急淋浴和眼睛冲洗设备应很容易取得。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩带过滤式防毒面具（专用醋酸蒸汽过滤器，半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸渗透工作服，戴防渗透（如PVC）手套。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。禁用非防爆型的电器设备。避免与氧化剂接触。要轻装轻放，防止包装及容器损害。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。当不使用时容器应保持紧紧的关闭状态。 

储存注意事项：由于醋酸的腐蚀性,所以在选择泵,密封垫,管线材料时要非常小 心。适宜的储存材料是:铝及其合金、不锈钢、玻璃。密封垫可选用:异丁烯橡胶、PTFE(聚四氟乙烯)。耐酸瓷砖具有较好的抗腐效果。储存区域应该凉爽，通风良好，仓温应在20℃－30℃。远离热源或火源。冬天要做好防冻工作，防止结冰。远离氧化剂、碱类物质。当不用时容器盖子要关闭好。贮罐必须放置在围堰区域里面。选用适合本区域危险等级的电器设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应有泄漏应急处理设备和合适的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施，注意防雷。 

第八部分  暴露控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：10ppm
监测方法：气相色谱

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（专用醋酸蒸汽过滤器,半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式空气呼吸器。 

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 

身体防护：如有溅出的危险,就要穿戴PVC或橡胶靴及其它不可渗漏的衣服。 

手防护：戴PVC或橡胶手套。 

其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。注意个人清洁卫生。进行就业前和定期的体检。 

第九部分  理 化 特 性

外观与性状：无色透明液体，有刺激性酸臭。

熔点 (°C)：16.6

沸点 (°C)：117.9(在1013Mbar下测得)

相对密度 (水=1)：1049KG/M3 (20℃)

蒸气密度 (空气=1)：2.1

饱和蒸气压 (kPa)：1.52KPa（20℃）

燃烧热 (kJ/mol)：(KJ/mol）:  873.7

临界温度 (°C)：321.6

临界压力 (MPa)：5.78              

辛醇/水分配系数：无资料

引燃温度 (°C)：463

闪点 (°C)：39 

爆炸上限 %(V/V)：4.0  

爆炸下限 %(V/V)：19.9

溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。

第十部分：稳定性和反应活性 

稳定性：在一般条件下是稳定的,可与强碱发生强烈反应。 

禁忌物：强碱，三氯化磷、强氧化物。 

避免接触的条件：明火、高热（包括夏季阳光下暴晒）。 

聚合危害：不能出现。 

分解产物：燃烧产生碳的氧化物（一氧化碳、二氧化碳）。                   

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：本品属低毒性,口服LD50(老鼠)为16000ppm/4小时,兔子皮注,LD50为1060mg/kg。 

亚急性和慢性毒性：如下含量下反复服用该产品无受影响的症状:服用9周0.5%老鼠或兔子以水饮服。 

刺激性：对眼的刺激－这种物质对眼睛是有腐蚀性的。皮肤的刺激－这种物质对皮肤是有腐蚀性的。对皮肤致敏－无明确的结论。 

第十二部分  生态学资料

生态毒理毒性：1600mg／L的剂量在24小时内LC50试验:黑头软口鲦鲤科小鱼；251 mg／L的剂量在24小时内LD50试验:蚊子鱼(很小的鱼)；96 mg／L的剂量在96小时内LC50试验:蓝鳃鱼；75 mg／L的剂量在96小时内LC50进行试验:水蚤。 

生物降解性：该产品可以很持久地被生物吸收,BODS=51%,THOD(选择一瓶的量试验-BOD。 

非生物降解性：无资料。 

生物富集或生物积累性：该产品不会扩散在生物体中积累。估计生物中该产品的因素<1.0。 

其它有害作用：该物质对环境有污染，应特别注意对水体的污染和防止对土壤的渗漏

第十三部分  废弃处置
废弃处置方法：产品处理―焚化。按照所适用的地方和国家法规处理。如果正确地焚化该物质则只分解成二氧化碳和水。酸渣填埋以后保证该物质无长久活动并呈中性。 

第十四部分：运输信息
危险货物编号：81601 

UN编号：2789  

包装标志：酸性腐蚀品　 易燃。 

包装类别：Ⅱ 类包装 

包装方法：选用防腐蚀材料。例如：无缺陷的小开口PVC桶、不锈钢（316 L）、铝及其合金容器或带有保护外套的玻璃容器等。密封垫材料用丁烯橡胶,PTFE(聚四氟乙烯)。按安全装载量灌装，注意防冻。 

运输注意事项：夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行驶。运输车辆应配备有相应品种的消防器材及泄漏应急处理设备。中途停留时应远离火种、热源。

第十五部分  法规信息

法规信息: 危险化学品安全管理条例》（国务院令344），针对危险化学品的安全生产、用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
    《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992），将其划为第3.2类中闪点易燃液体

