化学品安全技术说明书
第一部分  化学品及企业标识
化学品中文名称：氢氧化钠
化学品英文名称：sodiun hydroxide
企业名称：南通市通州区晨曦经贸有限公司
地址：通州区二甲镇余北社区

邮编：226300
传真号码： 0513-86546952
安全技术说明书编号：815          登记号：
编制日期：2016-3-20
国家应急电话：
第二部分   成分/组成信息
          纯品 eq \o\ac(□,√)                      混合物□
         有害物成分           浓度         　　　CAS No.
         　　氯              ≥99.5%             1310-73-2
第三部分  危险性概述
危险性类别：
侵入途径：
健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 
环境危害：对环境有严重危害，对水体可造成污染。
燃爆危害：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
第四部分   急救措施
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗，若有灼伤。按酸灼伤处理。就医。
眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分  消防措施
危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。
有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾。
灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。
第六部分    泄漏应急处理
应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分   操作处置与储存
操作处置注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。
储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分   接触控制/个体防护
接触控制：
中国MAC（mg/m3）:0.5。
前苏联MAC（mg/m3）:0.5

TLVTN：OSHA 2mg/m3
TLVWN：OSHA 2mg/m3
监测方法：酸碱滴定法；火焰光度法
工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。
个体防护：

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：穿橡胶耐酸碱服。
手 防 护：戴橡胶耐酸碱手套。
其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 
第九部分   理化特性
主要成分：含量: 工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％。
外观与性状：白色不透明固体，易潮解。
熔点（℃）：318.4                 

沸点（℃）：1390                相对密度(水＝1)：2.12
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	饱和蒸气压(kPa)：
	0.13(739℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	无意义

	临界温度(℃)：
	无意义

	临界压力(MPa)：
	无意义

	辛醇/水分配系数的对数值：
	无资料

	闪点(℃)：
	无意义

	引燃温度(℃)：
	无意义

	爆炸上限%(V/V)：
	无意义

	爆炸下限%(V/V)：
	无意义

	溶解性：
	易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

	主要用途：
	用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。

	其它理化性质：
	


第十部分    稳定性和反应活性
稳定性：稳定
避免接触的条件：潮湿空气。
禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。
聚合危害：不能出现。

燃烧（分解）产物：

第十一部分 毒理学资料

	急性毒性：
	LD50：无资料
LC50：无资料

	亚急性和慢性毒性：
	

	刺激性：
	家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。

	致敏性：
	

	致突变性：
	

	致畸性：
	

	致癌性：
	


第十二部分  生态学资料

生态学资料：该物质对环境有严重危害，如对树木花草及农作物有腐蚀毁坏作用。应特别注意对水体的污染，伤害人畜及别的动物。
第十三部分  废弃处置

废弃物性质：危险废物
废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。
第十四部分  运输信息

中国危规编号：82001 
UN编号：1823
包装标志：有毒气体

包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。
运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 
第十五部分  法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质
划为第8.2 类碱性腐蚀品。其它法规：隔膜法烧碱生产安全技术规定 (HGA001-83)；水银法烧碱生产安全技术规定 (HGA002-83)。
第十六部分 其他信息

参考文献：《危险化学品安全技术全书》《危险化学品实用手册》
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填表部门：南通市通州区晨曦经贸有限公司安全环保部
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