	硫酸钠安全技术说明书 




	[bookmark: section1]第一部分：化学品名称 



	化学品中文名称：
	硫酸钠  
	化学品俗名：
	无水芒硝 
	[image: ]

	化学品英文名称：
	sodium sulfate,anhydrous  
	英文名称：
	
	

	技术说明书编码：
	1330 
	CAS No.：
	7757-82-6 
	

	生产企业名称：
	[bookmark: _GoBack] 
	

	地址：
	  
	

	生效日期：
	 
	



	[bookmark: section2]第二部分：成分/组成信息 



		有害物成分
	含量
	CAS No.

	硫酸钠
	
	7757-82-6

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






	第三部分：危险性概述 



	危险性类别： 
	

	侵入途径：
	

	健康危害：
	对眼睛和皮肤有刺激作用。基本无毒。 

	环境危害：
	对环境有危害，对大气可造成污染。

	燃爆危险：
	本品不燃，具刺激性。




	[bookmark: section4]第四部分：急救措施 



	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。



	[bookmark: section5]第五部分：消防措施 



	危险特性：
	未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。

	有害燃烧产物：
	硫化物。

	灭火方法：
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。



	第六部分：泄漏应急处理 



	应急处理：
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。



	[bookmark: section7]第七部分：操作处置与储存 



	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。




	[bookmark: section8]第八部分：接触控制/个体防护 



	中国MAC(mg/m3)：
	未制定标准

	前苏联MAC(mg/m3)：
	0.2

	TLVTN：
	未制定标准

	TLVWN：
	未制定标准

	监测方法：
	

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。

	呼吸系统防护：
	空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护：
	戴橡胶手套。

	其他防护：
	及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 



	[bookmark: section9]第九部分：理化特性 



	外观与性状：
	白色、无臭、有苦味的结晶或粉末, 有吸湿性。

	pH：
	

	熔点(℃)：
	884
	相对密度(水=1)：
	2.68

	沸点(℃)：
	无资料
	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料

	分子式：
	Na2SO4 
	分子量：
	142.04

	主要成分：
	纯品

	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料
	燃烧热(kJ/mol)：
	无意义

	临界温度(℃)：
	无意义
	临界压力(MPa)：
	无意义

	辛醇/水分配系数的对数值：
	无资料

	闪点(℃)：
	无意义
	爆炸上限%(V/V)：
	无意义

	引燃温度(℃)：
	无意义
	爆炸下限%(V/V)：
	无意义

	溶解性：
	不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。

	主要用途：
	用于制水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品等。

	其它理化性质：
	



	[bookmark: section10]第十部分：稳定性和反应活性 



	稳定性：
	

	禁配物：
	强酸、铝、镁。

	避免接触的条件：
	

	聚合危害：
	

	分解产物：
	



	[bookmark: section11]第十一部分：毒理学资料 



	急性毒性：
	LD50：5989 mg/kg(小鼠经口)
LC50：无资料

	亚急性和慢性毒性：
	

	刺激性：
	

	致敏性：
	

	致突变性：
	

	致畸性：
	

	致癌性：
	



	[bookmark: section12]第十二部分：生态学资料 



	生态毒理毒性：
	

	生物降解性：
	

	非生物降解性：
	

	生物富集或生物积累性：
	

	其它有害作用：
	该物质对环境有危害，应特别注意对大气的污染。



	[bookmark: section13]第十三部分：废弃处置 



	废弃物性质：
	

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。

	废弃注意事项：
	



	[bookmark: section14]第十四部分：运输信息 



	危险货物编号：
	无资料 

	UN编号：
	无资料

	包装标志：
	

	包装类别：
	Z01

	包装方法：
	无资料。

	运输注意事项：
	起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 



	[bookmark: section15]第十五部分：法规信息 



	法规信息
	化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
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